**安徽三联学院2015年多媒体设备招标公告附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品 名 | 使用范围 | 参 数、要求 | 数量 | 备选品牌 |
| 1 | 投影机 | 70平米普通教室 | 亮度不低于3000 ISO流明\对比度:10000：1\分辩率:1024\*768；1.1倍变焦；灯泡寿命：6000小时（经济模式），5000小时（标准模式）；电源：交流输入100~240V，自适应电源；接口：Analog RGB/Component video（D-sub）×2 ，HDMI×1 ，S-Video×1 ，Composite Video ×1 ，PC Audio×1 ，RS232；输出接口：Analog RGB（D-sub）×1；质保：保修整机2年，灯泡6个月； | 21台 | 宏基、NEC、SONY、日立、松下、明基等 |
| 2 | 投影机 | 200平米梯教室 | 亮度不低于3500 ISO流明\对比度:10000：1\分辩率:1024\*768；1.1倍变焦；灯泡寿命：6000小时（经济模式），5000小时（标准模式）；电源：交流输入100~240V，自适应电源；接口：Analog RGB/Component video（D-sub）×2 ，HDMI×1 ，S-Video×1 ，Composite Video ×1 ，PC Audio×1 ，RS232；输出接口：Analog RGB（D-sub）×1；质保：保修整机2年，灯泡6个月； | 4台 | 宏基、NEC、SONY、日立、松下、明基等 |
| 3 | 幕布 | 与投影机匹配 | 白塑或波珠；150寸电动 | 25副 | 三叶、红叶、美迪亚等 |
| 4 | 吊架 |  | 钢制、防盗。 | 25副 | 索普佳、红叶、三叶 |
| 5 | 音箱 | 与教室大小匹配 | 木箱结构，·轻盈箱体，方便悬吊，质保三年 | 50台（可根据现场情况调整） |  |
| 6 | 功放 |  | ◆  频率响响： 线路  20Hz-20KHz，话筒  60Hz-14KHz；谐波失真： ≤0.1%，功放噪音电压：≤10mV，信噪比：≥75dB，分离度：48dB；◆　采用进口东芝功率管、台湾原装M65831混响，带电平指示，功率输出更强劲，音质更出色。 ◆　智能风扇冷却散热系统和完善的过载电路扬声器保护功能。 ◆　内藏式电位器使用户可以预先设定主音量高低音、混响、延时、回响次数的状态。 ◆　提供三路麦克风输入和二组扬声器输出选择。◆  适用于多功能教室、普通教室、小型会议室扩音和完美音质。 功率输出：2X180W/8Ω ◆　质保三年 | 25只（可根据现场情况调整） |  |
| 7 | 讲台 |  | 钢制，防盗，规格1400\*730\*850 | 25台 | 华银、久远、科海等 |
| 8 | 中控 |  | 具有220V电源插座、VGA、USB、LAN、VIDEO接口，音量控制、麦克风接口、投影机控制、安全锁等。质保三年。 | 25台 | 鹏畅、华银、久远等 |
| 9 | 多媒体配套台式电脑 |  | I5/ 4G/ 500G/512独显/DVD | 25台 | 联想 |
|  |  |  |  |  |  |

耗辅材料由供方承担。